Załącznik 6d do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamówienie publiczne:**

**„****Zakup i dostawa sprzętu graficznego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych
dla szkoły na rzecz realizacji projektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo**

**Zadanie 4**

**Materiały eksploatacyjne**

**na potrzeby projektu
„Profesjonalne kadry –kontynuacja”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Nazwa** | **j.m** | **ilość** | **Parametry** |
|  | „Samogojąca” mata do ciecia, dwustronna  z podziałką centymetrową z jednej i calową z drugiej strony | Szt. | 2 | "samogojąca" uniwersalna mata do cięcia, dwustronna, z nadrukowaną podziałką centymetrową z jednej strony i calową z drugiej strony; wymiary min.: 620x450mm, grubość min.2,0mm, do cięcia nożami krążkowymi, skalpelem i nożami segmentowymi.trójwarstwowa konstrukcja, twarda warstwa środkowa, miękkie warstwy zewnętrzne, powierzchnia maty lekko szorstka. |
|  | Nożyki segmentowe, wąskoostrzowe, szerokość ostrza 9mm  | Szt. | 10 | Nożyki segmentowe, wąskoostrzowe, szerokość ostrza 9mm + zapas ostrzy |
|  | Linijka co cięcia 70 cm | Szt. | 2 | Linijka do cięcia, anodowe aluminium, stalowa wkładka do cięcia, wkładka przeciwpoślizgowa, grawerowane linie skali, długość min. 70cm, szerokość min. 40mm |
|  | Nożyki do plotera tnącego kąt 60 stopni-  | Szt. | 8 | NOŻYK DO PLOTERA, 60 STOPNI, Długość - 20 mm, Średnica mocowania - 1,5 mm |
|  | Nożyki do plotera tnącego kąt 30  | Szt. | 4 | NOŻYK DO PLOTERA, 30 STOPNI, Długość - 20 mm, Średnica mocowania - 1,5 mm |
|  | Nożyki do plotera tnącego kąt 45 stopni | Szt. | 4 | NOŻYK DO PLOTERA, 45 STOPNI, Długość - 20 mm, Średnica mocowania - 1,5 mm |
|  | Wybierak do folii flex i flock | Szt. | 2 | Zgłębnik stomatologiczny w kształcie haczyka, wygięty, stal chirurgiczna, długość 15 cm |
|  | Papier woskowany do prasy w arkuszach. | Szt. | 300 | Kraft Paper, woskowany papier ochronny, przeznaczony do zabezpieczania prasy podczas wgrzewania materiałów termotransferowych. Arkusz formatu min. 38/48 cm |
|  | Folia Flex rolka | Szt. | 2 | Max szerokość 67 cm, minimalna 50 cm, rolka, nawój min. 25 mb, matowa, kryjąca folia poliuretanowa, grubość min: 90 mikronów, kolor czarny oraz biały |
|  | Folia Flock rolka | Szt. | 2 | Max szerokość 67 cm, minimalna 50 cm, rolka, nawój min.10 mb, powierzchnia "meszek", materiał: Włókna wiskozy, sztuczny jedwab, grubość min. 0,50mm, nośnik: Folia PET, z klejem, kolor czarny oraz biały |
|  | Folia transferowa do przenoszenia wylotowych grafik na foliach Flex/ Flok- rolka | Szt. | 2 | Folia transferowa do przenoszenia wyplotowanych grafik na foliach Flex/Flock, szerokość rolki min. 50 cm, długość min. 25m |
|  | Metaliczna folia barwiąca do złoceń, ZŁOTA i SREBRNA-  | Szt. | 2 | Metaliczna folia barwiąca do złoceń, ZŁOTA i SREBRNA folia barwiąca do wydruków laserowych monochromatycznych i kserokopii, możliwość nadania metalicznego blasku napisom i rysunkom |
|  | Papier kredowy w formacie SRA3 | Szt. | 1 | Papier kredowy w formacie SRA3 (320x450mm) zapas po 500 arkuszy dla kredy mat 300g  |
|  | Papier kredowy w formacie SRA3 | Szt.  | 1 | Papier kredowy w formacie SRA3 (320x450mm) zapas po 500 arkuszy kredy mat 150g  |
|  | Folia błysk do foliarki-  | Szt. | 2 | Folia rolowa polipropylenowa błyszcząca 25 mikr. dług. 1000m rdzeń 3" " |
|  | Folia mat do foliarki | Szt. | 2 | Folia rolowa polipropylenowa matowa 28 mikr. dług. 1000m rdzeń 3" |
|  | Folia soft touch do foliarki | Szt. | 2 | Folia polipropylenowa SILK / SOFT TOUCH (jedwabista), szerokość 320 mm, długość 1000 m |
|  | Media do druku na EPSON SC P9000 (papier w rolkach)  | Szt. | 5 | Biały, matowy papier w roli 44" (1118mm) x 25 m, o gramaturze 180g/m² |
|  | Media do druku na EPSON SC P9000 (folia polipropylenowa w rolkach | Szt. | 2 | Folia matowa samoprzylepna polipropylenowa do tuszu pigmentowego 120g/m2, dł roli 30 Metrów, szer. 42 caleZamawiający posiada urządzenie |
|  | Próbniki kolorów Coated/Uncoated, dla kolorów CMYK (2 rodzaje w komplecie)  | Szt. | 4 | Próbniki kolorów Coated/Uncoated, dla kolorów CMYK, 2 szt. w komplecie, 2 868 kolorów kombinacji kolorów CMYK wraz z wartościami procentowymi, w formie wachlarza, na papierze powlekanym błyszczącym 148g/m2 oraz papierze niepowlekanym 118g/m2 |
|  | Próbniki kolorów Coated/Uncoated, dla kolorów PANTONE (2 rodzaje w komplecie)-  | Szt. | 4 | Próbniki kolorów Coated/Uncoated, dla kolorów PANTONE, 2 szt. w komplecie, 2161 kolorów, w formie wachlarza, na papierze powlekanym błyszczącym 148g/m2 oraz papierze niepowlekanym 118g/m2, dodatkowo ColorChecker® Lighting Indicator |

Wymagane dokumenty potwierdzające:

* + Certyfikat ISO 9001:2008 lub 9001:2015 dla producenta sprzętu

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.